Enfouissement Rue de Montgrésin, ORRY LA VILLE, R307.05

\*\*\*Câble 285326, 12 Fo :

- Dépose câble aérien entre la chambre 114 et la façade du 3 cour Lecoq sur 50 ml

- Dépose PBO-02-LECOQ, PBO-03-LECOQ

- Pose câble 12 Fo souterrain entre la chambre 114 et la chambre 746 sur 60 ml

- Parcours 114 > 745 > 746

- Intégration câble 12 Fo dans le PBO Nexans Blackbox dans la chambre 114 (anciennement mM-114-FT qui remplace le PBO-BT0087-BT)

- Pose PBO-02-LECOQ (TYCO OFMC) dans la chambre 746 sur le câble en passage

- Pose PBO-03-LECOQ (TYCO OFMC) dans la chambre 746 en extrémité du câble

\*\*\*Câble 217347, 12 Fo :

- Dépose câble aérien entre le BT0087 et le BT0146 sur 30 ml

- Dépose PBO-BT0146-BT

\*\*\*Câble 285515, 24 Fo :

- Dépose câble aérien entre la chambre 114 et la façade du 11 rue de Montgrésin sur 15 ml

- Dépose PBO-BT0087-BT, PBO-11-MONTGRESIN-FC

- Pose câble 24 Fo souterrain entre la CHB 114 et CHB 745 sur 20 ml

- Parcours 114 > 745

- Intégration du câble dans le PBO Nexans Blackbox dans la chambre 114 (anciennement mM-114-FT qui remplace le PBO-BT0087-BT)

- Pose PBO-BT0146-BT (TYCO OFMC) dans la chambre 745 sur le câble en passage

- Pose PBO-11-MONTGRESIN-FC (TYCO OFMC) dans la chambre 745 en extrémité du câble

\*\*\*Câble 286087, 288 Fo :

- Dépose câble entre la chambre 112 et la chambre FT10 sur 440 ml (140 ml sout + 300 ml aérien)

- Pose câble souterrain 288 Fo entre la chambre 112 et la chambre FT10 sur 500 ml

- Parcours 112 > 113 > 750 > 751 > 753 > 755 > 757 > FT12 > 757 > 759 > 761 > 391> 761 > FT10

- Intégration câble 288 Fo dans la BPE-112-FT

- Pose M-FT12-FT (TYCO TENIO B6) dans la chambre FT12 sur le câble en passage

- Pose M-391-FT (TYCO TENIO B6) dans la chambre 391 sur le câble en passage

- Pose nouvelle BPE-FT10-FT (TYCO FIST GCO2-FR6) dans chambre FT10 en extrémité du câble

\*\*\*Câble 285181, 12 Fo :

- Intégration du câble dans la TYCO TENIO B6 à poser dans la chambre FT12 (M-FT12-FT)

\*\*\*Câble 285179, 24 Fo :

- Intégration du câble dans la TYCO TENIO B6 à poser dans la chambre 391 (M-391-FT)

\*\*\*Câble 285297, 48 Fo :

-Dépose câble 48 Fo sur 220 ml entre la chambre 112 et le BT0134 (20 ml sout + 200 ml aérien)

-Dépose PBO-703596-FT, PBO-BT0012-BT, PBO-BT0135-BT, PBO-0323-BT, PBO-BT0448-BT, PBO-BT0134-BT

- Pose câble 48 Fo souterrain sur 260 ml entre la chambre 112 et la chambre 755

- Parcours 112 > 113 > 750 > 751 > 753 >755 > 7556

- Intégration câble 48 Fo dans la BPE-112-FT

- Pose PBO-703596-FT (Nexans Blackbox) dans la chambre 750 sur le câble en passage

- Pose PBO-BT0012-BT (TYCO OFMC) dans la chambre 751 sur le câble en passage

- Pose PBO-BT0135-BT (TYCO OFMC) dans la chambre 753 sur le câble en passage

- Pose PBO-BT0323-BT (TYCO OFMC) dans la chambre 753 sur le câble en passage

- Pose PBO-BT0448-BT (TYCO OFMC) dans la chambre 755 sur le câble en passage

- Pose PBO-BT0134-BT (TYCO OFMC) dans la chambre 755 en extrémité du câble

\*\*\*Câble 286866, 12 Fo :

- Dépose câble aérien entre le 703596 et le 703594 sur 110 ml

- Dépose PBO-BT0337-BT, PBO-703594-FT

- Pose câble 12 Fo souterrain sur entre la chambre 750 et la chambre 748 sur 260 ml

- Parcours 750 > 113 > 112 > 69 > 745 > 747 > 748

- Intégration câble 12 Fo dans la nouvelle Nexans Blackbox en chambre 750

- Pose PBO-BT0337-BT (TYCO OFMC)) dans la chambre 747 sur le câble en passage

- Pose PBO-703594-FT (TYCO OFMC) dans la chambre 748 en extrémité du câble

\*\*\*Câble 288341, 72 Fo :

- Intégration du câble dans la nouvelle TYCO FIST GCO2-FR6 à poser dans la chambre FT10 (BPE-FT10-FT)

\*\*\*Câble 217348, 48 Fo :

- Dépose câble aérien entre la chambre FT10 et l’appui 703612 sur 100 ml (garder de la sur-longueur pour pose joint droit dans la chambre 763)

- Dépose PBO-AEOP019-SFR

- Pose câble 48 Fo souterrain sur 110 ml entre la chambre FT10 et la chambre 763

- Parcours FT10 > 762 > 763

- Intégration du câble dans la nouvelle TYCO FIST GCO2-FR6 à poser dans la chambre FT10 (BPE-FT10-FT)

- Pose PBO-AEOP019-SFR (TYCO OFMC) dans la chambre 762 sur le câble en passage

- Pose joint droit 48 Fo (Nexans Blackbox) dans la chambre 763

\*\*\*Câble 284929, 144 Fo :

- Dépose câble aérien entre la chambre FT10 et l’appui 703612 sur 100 ml (garder de la sur-longueur pour pose joint droit dans la chambre 763)

- Pose câble 144 Fo souterrain sur 110 ml entre la chambre FT10 et la chambre 763

- Parcours FT10 > 762 > 763

- Intégration du câble dans la nouvelle TYCO FIST GCO2-FR6 à poser dans la chambre FT10 (BPE-FT10-FT)

- Pose joint droit 144 Fo (TYCO TENIO B6) dans la chambre 763

\*\*\*Câble 285172, 12 Fo :

- Dépose câble aérien entre la chambre FT10 et le BT0376 sur 120 ml

- Dépose PBO-BT0336-BT, PBO-BT0376-BT

- Pose câble 12 Fo souterrain entre la chambre FT10 et la chambre 759 sur 120 ml

- Parcours FT10 > 761 > 759

- Intégration du câble dans la nouvelle TYCO FIST GCO2-FR6 à poser dans la chambre FT10 (BPE-FT10-FT)

- Pose PBO-BT0336-BT (TYCO OFMC) dans la chambre 761 sur le câble en passage

- Pose PBO-BT0376-BT (TYCO OFMC) dans la chambre 759 en extrémité du câble

\*\*\*Mesures :

- Mesure 36 Fo = 1

- Mesure 48 Fo = 1

- Mesure 288 Fo = 1